悬臂式机器人

配置：

配置3轴运动控制器，威纶7寸触摸屏操作（可当作示教器），三轴采用松下伺服拖动丝杆（XY可选择皮带）传动。软件可定制特殊应用功能。配置可依据客户要求调整。

应用：

可应用于搬运、锁付、焊接、点胶等特殊应用场合。实现自动线的在线柔性连接，或者单机工作。

